**《信誼好好生活廣場 知新劇場》**

**劇場設備**

**總設備**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **名稱** | **數量** | **型號** | **廠牌** |
| 無線麥克風主機 | 2 | ACT-727B | MIPRO |
| 無線麥克風 | 4 | ACT-72H | MIPRO |
|  EQ等化器 | 1 | 2215 | dbx |
|  音控主機 | 1 | MG20XU | YAMAHA |
|  燈控主機 | 1 | 1248 | SMARTFADE |
|  劇場燈泡 | 10 | Q500T6/CL | GE |
|  劇場燈泡 | 10 | Q500CL/TP | GE |

**布景出入口**

|  |  |
| --- | --- |
| **名稱** | **卸貨口尺寸(寬\*高)** |
| 貨梯(承載重量1150公斤) | 109\*180 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **懸吊系統** |  |  |  |  |  |  |
| **名稱** | **數量** | **直徑** | **規格** | **位置** | **形式** | **備註** |
| 燈桿 | 2 | 　 | L794.3CM | 舞台上方 | 固定 | 　 |
| 燈桿 | 2 | 　 | L400CM | 左右觀眾席上方 | 固定 | 　 |
| 燈桿 | 1 | 　 | L1000CM | 觀眾席上方 | 固定 | 　 |
| 燈桿 | 1 | 4.5CM | L1223CM | 觀眾席上方 | 固定 | 　 |
| 燈桿 | 2 | 4.5CM | L533CM | 左右觀眾席上方 | 固定 | 　 |
| 燈桿 | 1 | 4.5CM | L890CM\*W532CM | 舞台上方 | 固定 | 為一棚架結構，由11x7支桿組成 |
| 喇叭 | 4 | 　 | L64CM\*W54CM\*H36CM | 舞台上方 | 固定 | 　 |
| 投影機 | 1 | 　 | M402H 4000流明　 | 舞台上方 | 固定 | 　NEC |

**燈具**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名稱** | **數量** | **廠牌** | **備註** |
| 橢圓反射鏡聚光燈 | 14 | ALTMAN 3.5Q | 120V 500W |
| 佛式柔編聚光燈 | 8 | ALTMAN 65Q | 120V 500W |
| 水平天幕燈 | 8 | SMI FC-1500Ⅱ | 120V 500W |

**布幕資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名稱** | **數量** | **顏色** | **尺寸** | **備註** |
| 大幕 | 1 | 黑絨布 | L1668CM | 　 |
| 沿幕 | 1 | 　 | W73.6CM | 　 |
|  背罩幕/天幕 | 1 | 　 | 　 | 　 |

**其他**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名稱** | **數量** | **規格** |
| 麥克風架 | 1 | 桌上型 |
| 麥克風架 | 1 | 斜臂式 |
| 鋼琴 | 1 | YAMAHA |
| 演講台 | 1 | L60cm\*W46cm\*H120cm |
| 椅子 | 180 |  |
| 梳化間 | 1 |  |
| 畫架 | 2 |  |

**燈光圖**

****

模組設定:燈光設定完，按RECMEM選數字記憶(例如13)，將推桿歸零，按MEMS，

以設定數字(例如13)調整明亮。

觀眾燈:CBA